Rappresentazione virgola mobile 32 bit

* 1 bit per il segno;
* 8 bit (11 nella versione a 64 bit) per l’esponente;
* 23 bit (52 nella versione a 64 bit) per la mantissa.